软件版本	  备注

Twin V2.8	   1、增加MP760、XMP-32R/T。
                   2、口令现为九级。
                   3、增加I/O点切换设置画面
                   4、增加走马灯功能

Twin V2.83	   1、增加报警列表
                   2、优化了与信捷变频器的通讯

Twin V2.85	   1、OP560-L OP560-T MP760-T专用软件，由于以上三种产品采用面板按键输入，对于小数                                        点的处理，需要与TP系列区分开来。以后的版本仍然可以支持OP560和MP760。

Twin V2.87	   1、增加TP的多屏一机，增加6万色的760彩屏。

Twin V2.88	   1、增加画面工程的上载功能。

Twin V2.94	   1、增加时间曲线趋势图。

Twin V2.99         1、 剔除无效的undo动作。
                   2、进行替换功能时，将不更改数据类型。
                   3、增加表格、圆角矩形、平移动画、旋转动画功能。
                   4、事件消息命令中可指定缩放的倍数。
                   5、 电机:改变界面按钮的位置并增加保存外观的功能。
                   6、 XY曲线：当没有背景时,隐藏掉矩形的边框。
                   7、 支持导入、导出CSV 文件到TW 工程中。
                   8、 新增机型 TW765-M。
                   9、 增加了画面、窗口 背景色的功能。
                   10、 修正没有前导零时候的BUG。
                   11、 PSB个数可动态指定。
                   12、优化了打印过程，行尾空白将会跳过。
                   13、 对于画面，去掉"边框类型"属性。
                   14、 Modbus RTU ：可选择是否对双字进行高低字节交换。


TWin V2.A       1、TH屏专用软件。


TWin V2.A.2     1、修正部分bug。


TWin V2.B       1、适用TH屏硬件版本2.B产品。

TWin V2.C       1、适用TH屏硬件版本2.C产品。

TWin V2.C.1     1、解决了2.C屏幕不好校准的问题。

TWin V2.C.2     1.打开老版本文件保存时，作的备份文件(原文件路径名加 _文件版本号)
                2.对于复制、粘贴，也可以撤销
                3.增加功能:报警画面增加背景色设置。
                4.输入负数时候,可以先输入'-'号
                5.修正了 XY折线图、XY趋势图、时间趋势图、通用表格、数据表格
                6.拨码开关2 : 5-8 短接，拨码开关3 : 校准触摸板
                7.对于TH，增加了PHW（52万个寄存器）、PRW （1000个寄存器）；注：PHW 需要在订货的时候特殊注明才存在                  ;并且TH465是没有PHW的，其只有PRW。     
                8.部件“事件信息”中可用俄文
                9.设置的密码限制为00000000~99999999
               10.改变 模拟触摸键 的校准方法（采用微软公司的方法）
               11.改变了 Beeper元件驱动蜂鸣器的方式
               12.Omron PLC : 修正通讯字符间超时
               13.Keyence PLC 支持更多的部件: MR, LR, CR, TM, EM, FM, CM
               14.增强功能:数据输入、Asc输入、中文输入、画面跳转、通用表格可以选择弹出的键盘，键盘制作更精美。
               15.表格模板界面，取消掉间接指定
               16.TH765M : 上下显示区域全部可见，像素较之前大，为800*480.
               17. 加上了CSV 数据采集导出、导入/导出 功能
               18.TH-765M、TH-865M、TH-A61M 的FLASH 画面容量达128M.


TWin V2.C.3    1、导出CSV数据时，“文件名加后缀编号”和“日期指定文件名”添加“重复导出标题”选项
               2、子功能“导出CSV”,“导入CSV”中添加了导出控制页面（导出进度，导出状态，导出结果）
               3、升级历史事件
               4、在 报警列表 和 走马灯 中，添加 可变文字串
               5、高版本Exe打开低版本文件 保存时，备份低版本文件
               6、走马灯的消息可单独复制粘贴
               7、报警列表的消息可单独复制粘贴
               8、在工具->选项中添加了 “用户模式”按钮，用以更改用户模式
               9、support AB Micrologix,SLC PLC (DF1 protocol)
               10、事件中可以显示俄文
               11、TH765M : 上下显示区域全部可见
               12、TH Series : 在强制模式下,显示提示信息
               13、拥有nand的th系列在加载工程时,显示欢迎画面
               14、启动时，加载工程过程中，显示进度条
               15、在用2.C.3 打开低版本软件 并保存时，会自动生成一个备份文件，比喻之前的程序文件是2.99,那么备份文                   件就叫“名称-2.99.twp”，备份文件 仍能被2.99软件所打开。


TWin V2.C.4    1、修正上一版本的部分bug。

   
TWin V2.C.5    1.  支持Q系列PLC ：Q00,Q00U PLC
               2.  在选型列表里开放所有触摸屏产品系列，TP，MP等,TH分为MT、UT、ET。
               3.  支持TH765-N的选型。
               4.  增加 带按键的TH触摸屏 MH765 这个选型 (同时它也是XMH-30的显示器选型)
               5.  该版本的PC组态 可通过因特网，实现电脑访问G-BOX，T-BOX。
               6.  节省下载画面时间。下载时，缩短准备时间。
               7.  图片编辑更快。拉伸图片时，加快处理速度
               8.  PlC通讯参数设置中添加了56000，57600波特率选项。
               9.  导入导出文件号由三位,改为四位  比如：编号为1的文件，导出名称为0001.csv。之前版本为001.csv.
               10. 现在总共有四种语言的软件： 英文，德文，韩文，中文， 这次增添了德文。
               11. Xinje_XC、Delta、ModbusRTU，可设置数据接受超时。 PFW28：download 口；PFW38 ：PLC 口；PFW48：                   com3 储备；PFW58：com4 储备；默认值为1000ms .。
                   作用： 缩短此时间，即使在通讯不上的情况下，操作速度亦不受影响。

               12. 将OEMax NX7系列的自定义协议中的默认站号修改为1（原来是255）。
               13. Schneider Twido PLC, 在使用双字显示时， 高低字交换。
               14. 在数据采集导出时，按实际采集行数导出，不再以全0的方式导出未采集的后续行。
               15. 在同一个文字串里，多行文字显示时可以左对齐。之前版本不可。
               16. XY折线图:屏蔽掉背景透明按钮，默认为不透明。
               17. 数据采集导出 只采集word类型的对象，把byte类型的对象从对象列表中删除掉
               18. 在TP系列中去掉已经停产的型号,对于已停产的屏文件，如果打开其用户工程文件时，会提示“the panel                    is invalid in this version”的错误信息。
               19. OP系列屏，通用表格按钮被隐藏
               20. TP&&OP&&MP不支持XY折线图，此版本屏蔽掉XY折线图,若工程中存在XY折现图,下载时将报警。


TWin V2.C.5.b  1、临时版V2.C.5.b，版本发布日期2010.10.18。
	       2、修正bug: 对于TP显示器的PLC口的RS485通信，未切换发送、接收方向控制。
	       3、对于信捷XC、Delta、ModbusRTU，区分出发送广播。
	       4、Modbus RTU : 增加了对4x位的读写。



TWin V2.C.6     // 增加了宏定义（C语言脚本）。
		// 修正了部分bug。
		// 增大了XC寄存器地址范围，达到PLC的正确值。
		// 增加了设备：安川Σ伺服（Yaskawa_sigma）。
		// 增加新机型：THA62系列。
		// 软件模拟：更正旋转动画异常。
		// 可以输入十六进制数据。
		// 修正数据转换元件，源数据类型为float目标数据类型为int时，计算错误。
		// 修正密码功能。
		// 在下载时，对Download口的RS485方向进行控制。



TWin V2.C.6i    1、支持TAIAN TP03 series PLC。
                2、调整CAD的画图功能。           



TWin V2.D.2c   

1、不支持V2.A之前的工程。(需将工程文件升级为V2.A或更高版本)。打开工程文件时，首次保存工程之前，先备份原工程。
2、支持TE系列、TG765-XT系列显示器。
3、支持XD系列PLC。
4、支持多国语言功能
5、支持以太网设备。
6、中文输入,属性页可修改字体(修改的是系统中文字体)。
7、支持撤销、重做功能，保存工程后，不支持撤销重做
8、切换显示器时，除Common Screen号画面之外，其他系统画面全部替换为当前工程模板中的系统画面。
9、新建画面时，画面ID可修改。
10 画面65001~65535全部定义为公共画面。
11 素材库，记住上次选择的目录。					
12、数据表格支持中文、字符、十六进制显示。
13、导入导出支持中文、字符、十六进制操作。导入、导出部件支持动态指定文件名。
14、增加了冲床圆孔的显示功能。
15、增加了绗缝机功能，绗缝机走刀速度进行了优化。
16、批量复制，地址递增添加段数设定。
17、支持字体整体设置。
18、支持视觉监控画面在不连相机时，画面正常显示。
19、支持最多6个以太网设备。
20、视觉显示增加彩色显示。
21、键盘支持十六进制。
22、数据输入和数据显示支持数据转换。
23、支持文字部件显示控制。
24、四则运算支持上下限限制。
25、仪表数据可设定数据类型。
26、字符串输入：结尾符后的寄存器内容清零。
27、滚屏文字速度可设定，单位为100ms.
28、优化旋转动画部件。
29、机器视觉图像元件支持缩放、移动，可以选择不同图像文件，支持ModbusTCP和视觉图像元件同时使用。
30、窗口中输入数据时，在合适位置弹出窗口键盘。
31、TG系列PFW可用区域增加到8M。
32、数据输入 : 上下限支持寄存器动态指定。
33、添加了帮助文档。
34、棒状图上下限支持寄存器指定。
35、打印机的设置全部放到系统设置里面了。



TWin V2.D.2j 	

1、数据输入部件，对用户设定数据进行范围检查
2、删除了TE系列中除TE765之外的显示器
3、调整了功能键、功能域“打开窗口”功能的窗口位置
4、修改字体功能支持撤销功能
5、事件按钮增加XY趋势图的复位功能
6、菜单中添加生成组态
7、解决loading问题
8、解决屏保时弹出报警窗口死机或出现芯片的问题
9、屏保时弹出窗口，退出屏保时，立即显示该窗口
10、支持TG465
11、解决了同时有6个以上以太网设备死机的问题
12、解决CAD工程读取文件出错问题
13、64M TG765/TG865/TGA62-MT/UT/ET 触摸屏请使用此软件	


TWin V2.D.2k

1、解决TH465下载问题
2、兼容128M容量的TG765/865/A62-MT/UT/ET
3、优化PC监控软件读取线圈异常问题


TWin V2.D.2q

1、更新XC系列PLC的X、Y、M地址的上限值
2、修正了PC系列字符输入的个数限制
3、更新连接篇手册
4、以太网设备数由6个增加到8个
5、修正了PC监控软件的ModbusTCP设备的通讯问题
6、Modbus Tcp设备，组帧读取寄存器时，最多读取8个字。
7、支持LG XGB设备。
8、修正了下载图片时，无法透明的问题。
9、支持屏蔽用户指定的设备和站号。
注：PFW130双字（16行12列，1-Down，2-PLC，3-扩展口，4-预留 ，5-12以太网）
10、添加了立即进入屏保的功能。PSB9
11、解决比例转换的问题。
12、支持S71200设备模拟。
13、监控软件初始时，画面处于屏幕的居中位置。
14、支持画面跳转到65535时，退出监控软件的功能。
15、加密保存工程后，禁止复制等功能
16、支持TG465的离线模拟
17、修正了图片透明显示时花掉的问题
18、修复了趋势图等不能正常显示的问题
19、PFW限制最大改为4000000。
20、监控软件支持1280X800的分辨率。
21、增加PSB8表示正在屏保中，进入屏保自动置1，退出屏保自动清0。
22、解决文件导入功能，字符串导入时，目标区域大而字符串占用少时，目标区域字符串'\0'后还有其他字符的问题。
23、调整画面内的通信顺序，优先级从高到低改为窗口->当前画面->公共画面->全局画面。
24、NAND的PFW缓存个数最小数量由2改为1。
25、与相机通信图像时，每幅图像之间间隔30ms。
26、新增TH465-4、MH765-2。


TWin V2.D.2r

1、优化报警列表复制操作。
2、优化数据表格清空翻页功能。
3、优化触摸屏复位操作。
4、数据采集导出，添加报警限制，最多127组。
5、在线监控软件，添加限制，仅支持XC、XD、Modbus RTU。
6、中文输入：修改其中一个中文输入元件的字体，其它中文输入元件的字体都跟随变化。
7、PFW[2] == 1时，触摸屏重新上电，关闭触摸按键蜂鸣器。


TWin V2.D.2s_Beta2

1、解决与相机通讯问题；
2、修正ModbusTCp在线监控通讯问题。

TWin V2.D.2v
1、更新芯片系统文件。
2、优化触摸屏复位操作。

TWin V2.D.3f

1、新增TGA63-MT/UT/ET。
2、新增TN系列触摸屏。
3、支持LG XBC系列CNet通信。
4、扩大XD系列PLC内软元件范围。
5、扩大西门子S7-300/400，S7-1200系列PLC DB块范围。
6、优化与三菱Q系列PLC通信。

TWin V2.D.3j

1、支持TG465-XT/ET、MTG、TG765S-XT、TGA63S-MT/UT/ET型号；
2、监控组态支持1920x1080、1600x900分辨率；
3、添加西门子smart网口通信协议；
4、添加三菱FX 5U 通信协议；
5、新增二维码生成功能；
6、优化基恩士PLC通讯速度；
7、新增U盘导入工程名可选择功能；
8、功能域中添加线圈下降沿触发功能；
9、软件设备中，打包进网站上的图库；
10、新增画面粘贴时，先指定画面ID号功能；
11、提供画面导出功能，以位图的形式保存图片，名称为画面名称+ID；
12、新增C语言的加密功能，加密后，用户需要输入密码才能看到脚本内容；
13、C语言脚本的运算符，以红色显示；
14、增加以太网字取位通信功能；
15、中文字符数提高到7426个，相应中文增加"莓"和"焖"两个字；
16、中文添加"榫"字；
17、安装包中添加USB驱动安装包；
18、增加报警窗口弹出位置属性供编辑；
19、CSV导出“日期指定文件名”时间格式由xxxx-xx-xx改为xxxxxxxx（原因：CSV导入动态指定只支持四个寄存器）；
20、修正棒图选择浮点数离线模拟显示问题；
21、修正win10系统，功能键和功能域里添加的功能预览只显示一半问题；
22、取消了软件运行时需要管理员权限的限制。

TWin V2.D.3k

1、TH系列取消二维码功能；
2、Modbus RTU设备恢复组桢功能












